= 0.0 | acceptance = 0.981 θ SiPM = 3.0, M = 1.7, d = 3.0 | gap = (0.3, 0.0, 0.0), Mon Oct 21 17:46:43 2013

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Entries 39204

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4 Hits on glass plate

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Entries 39204

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4 Guide entrance

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5 Entries 38472

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Guide exit

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5 Entries 38472

5

10

15

20

25

Active area hits

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Entries 38472

8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hits at LG entrance

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Entries 39204

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Hits detector plane

Entries 117612

Back Ref

Ref Loss

No Tot Refl

LG Miss

Exit

Enter

Rays

Absorb

0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Ray fate_{Entries 39204}

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Entries 39204

N reflected

Entries 38472

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

N reflected and exit